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Приложение 2                                                                                                                                                                

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования 
Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края 
[bookmark: _GoBack]                                                                           от 20.10.2026     № 4173


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории
(проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) земельного участка 
с кадастровым номером 23:33:0103003:60


	№ п/п
	Наименование
	Содержание раздела



	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта 
		«Строительство гостинично-туристического кластера с гостиничным комплексом нового типа и благоустройство территории набережной»

	2
	Основание для выполнения инженерных изысканий 
		постановление Правительства Российской  Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»

	3
	Заказчик (инициатор) 
		ООО «СКУ Пансионат «Джубга»

	4
	Исполнитель
		определяется заказчиком

	5
	Виды инженерных 
изысканий
		инженерно-геодезические изыскания;
	инженерно-геологические изыскания;
	инженерно-гидрометеорологические изыскания;
	инженерно-экологические изыскания

	6
	Система координат
		МСК-23

	7
	Система высот
		Балтийская 1977 года

	8
	Район размещения 
(местоположение)
		местоположение земельного участка с кадастровым номером 23:33:0103003:60 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка:  Краснодарский край, м.о. Туапсинский, пгт. Джубга, ул. Кооперативная, з/у 2

	9
	Цель разработки документации по планировке территории
		подготовка исходных данных для проекта планировки территории и проекта межевания территории;
	инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения данных о ситуации и рельефе местности путём создания инженерно-топографического плана в качестве топографической основы для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории;
инженерно-геологические изыскания выполняются с целью получения материалов об инженерно-геологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории;
	инженерно-экологические изыскания должны обеспечить получение материалов об инженерно-экологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории;
	инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечить получение материалов об инженерно-гидрометеорологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории

	10
	Виды работ в составе инженерных изысканий
		состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий в соответствии с действующим законодательством;
	программа инженерных изысканий разрабатывается исполнителем инженерных изысканий на основе настоящего задания и утверждается Заказчиком

	11
	Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
		выполненные инженерные изыскания должны соответствовать требованиям:
	СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования;
[bookmark: _Toc307928329]	СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция;
	СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства;
	СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;
	СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
	СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства

	12
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий
		Исполнитель передаёт Инициатору технические отчёты по инженерным изысканиям на бумажных носителях (по 1 экземпляру) и в электронном виде на                CD-диске (по 2 экземпляра, в рабочих форматах (dwg, word и т.д.) и формате pdf);
	технический отчёт должен соответствовать требованиям СП 438.1325800.2019, СП 47.13330.2016

	13
	Требования к передаче материалов на электронных носителях
		требования к форматам отчётных материалов и к картографическим данным: 
	форматы векторных данных: AutoCAD dwg);
	формат *.dwg должен поддерживаться всеми версиями AutoCAD  начиная с 2005 г.;
	форматы основной, сопроводительной, дополняющей документации: doc, xls, pdf;
Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD в формате dwg и Adobe Аcrobat в формате pdf, текстовой документации - в формате word и Adobe Аcrobat в формате pdf и комплектно передаётся на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках), подготовленных разработчиком документации (оригинал-диск);
	маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием наименования объекта, заказчика, разработчика документации, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка;
	в корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания;
	состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 9x/XP/NT/2000;
	подготовка электронной версии материалов документации в соответствии с требованиями установленными приказом Минстроя от 6 августа 2020 г.              № 433-пр «Об утверждении технических требований к ведению реестров государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, методики присвоения регистрационных номеров сведениям, документам, материалам, размещаемым в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, справочников и классификаторов, необходимых для обработки указанных сведений, документов, материалов, форматов предоставления  сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности» и методическими рекомендациями по размещению документации по планировке территории в государственной информационной системе                         обеспечения градостроительной деятельности          Краснодарского края, утвержденными приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 9 января 2024 г. № 1, а также приказом Росреестра от 25 декабря 2023 г. № П/0554                 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» XML-схем, используемых для формирования документов, карты (плана) объекта землеустройства в формате XML, направляемых в форме электронных документов в орган регистрации прав органами государственной власти, органами местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в части сведений о границах, зонах, территориях, для внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости»





Начальник управления архитектуры 
и градостроительства – главный
архитектор администрации 
Туапсинского муниципального округа                                              М.В. Воронков

